（別表１）補強コンクリートブロック造の塀の場合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | | 基準 |
| (1) | 高さ | 塀の高さは道路面から2.2ｍを超えるもの |
| (2) | 厚さ | 塀の厚さは10 ㎝に満たないもの |
| 塀の高さが2.0ｍ超え2.2ｍ以下の場合は15 ㎝に満たないのも |
| (3) | 基礎 | 基礎がないもの |
| (4) | 健全性 | 傾き、著しいひび割れや損傷等があるもの |
| (5) | 鉄筋 | 中に直径9mm 以上の鉄筋が、縦横とも80cm 間隔以下で配筋されていないもの |
| 縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされていないもの |
| 高さ1.2ｍ以上の場合 | | |
| (6) | 控え壁 | 塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1／5 以上突出した控え壁がないもの |
| (7) | 根入れ | 基礎の根入れ深さは30 ㎝に満たないもの |

（別表２）組積造（れんが造、石造、コンクリートブロック造等）の塀の場合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | | 基準 |
| (1) | 高さ | 塀の高さが道路面から1.2ｍを超えるもの |
| (2) | 厚さ | 塀の厚さが高さの1/10 未満のもの |
| (3) | 基礎 | 根入れ深さ20cm 以上の基礎がないもの |
| (4) | 健全性 | 傾き、著しいひび割れや損傷等があるもの |
| 塀の厚さが高さの15％未満の場合 | | |
| (5) | 控え壁 | 塀の長さ4.0ｍ以下ごとに、塀の厚さの1.5 倍以上突出した控え壁がないもの |